|  | | |  | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок № 1 | | | | | | | | | |
| **Модель** | | | | | | | **Комплектация** | | |
|  | Модель | | Размер, см | **Опт 1** | Опт > | **МРЦ≥** | * декоративная точечная подсветка в крыше - 24 шт * декоративная подсветка на центр.панели - 15 шт * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * fm - радио * вентилятор * пульт управления (на центр.панели) * телефонная связь (прием звонка) * смеситель и ручной душ - ∅ 90mm * полка * зеркало * 6 гидромассажных форсунок (на центр.панели) * г/м массаж ступней ног (расположен в поддоне) * поддон высокий - 450мм (с сифоном) * задние стенки: черное стекло * боковые стенки и двери: тонированное стекло | | |
| **F801** | | 80\*80\*218 | **14080** | догов | **15900** |
| **F901** | | 90\*90\*218 | **14080** | догов | **15900** |
| **F9010** | | 100\*100\*218 | **15400** | догов | **17600** |
| Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: каленые травмобезопасные (толщина): 4-5мм  Центральная панель: алюминий  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Модель | Размер, см | **Опт 1** | Опт > | **МРЦ≥** | | **D901** | 90\*90\*218 | **15400** | догов | **17600** | | **D9010** | 100\*100\*218 | **16500** | догов | **18600** |   Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: каленые травмобезопасные (толщина): 4-5мм  Центральная панель: алюминий  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | | * декоративная точечная подсветка в крыше - 24 шт * декоративная подсветка на центр.панели - 15 шт * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * fm - радио * вентилятор * пульт управления (на центр.панели) * телефонная связь (прием звонка) * смеситель и ручной душ - ∅ 90mm * полка * зеркало * 4+4 г/массажных форсунки (на центральной панели) * г/м массаж ступней ног (расположен в поддоне) * откидное сиденье (на центр.панели) * поддон низкий - 150мм (с сифоном) * задние стенки: черное стекло * боковые стенки и двери: тонированное стекло | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Модель | Размеры, см | Опт 1 | Опт > | **МРЦ≥** | | **F9011R/L** | 110\*85\*218 | 18150 | догов | **20500** | | **F9012R/L** | 120\*85\*218 | 18480 | догов | **20800** |     Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: каленые травмобезопасные (толщина): 5мм  Центральная панель: алюминий  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | | * декоративная точечная подсветка в крыше - 24 шт * декоративная подсветка на центр.панели - 15 шт * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * fm - радио * вентилятор * пульт управления (на центр.панели) * телефонная связь (прием звонка) * смеситель и ручной душ - ∅ 90mm * полка * зеркало * 4+4 г/массажных форсунки (на центральной панели) * г/м массаж ступней ног (расположен в поддоне) * поддон высокий - 450мм (с сифоном) * задние стенки: черное стекло * боковые стенки и двери: тонированное стекло | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Модель | Размеры, см | **Опт 1** | Опт > | **МРЦ≥** | | **D9120** | 120\*85\*218 | **20680** | догов | **23300** |   Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: каленые травмобезопасные (толщина): 5мм  Центральная панель: алюминий  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | | * декоративная точечная подсветка в крыше - 24 шт * декоративная подсветка на центр.панели - 15 шт * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * fm - радио * вентилятор * пульт управления (на центр.панели) * телефонная связь (прием звонка) * смеситель и ручной душ - ∅ 90mm * полка * зеркало * 4+4 г/массажных форсунки (на центральной панели) * г/м массаж ступней ног (расположен в поддоне) * откидное сиденье (на центр.панели) * поддон низкий - 150мм (с сифоном) * задние стенки: черное стекло * боковые стенки и двери: тонированное стекло | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Mодель | Размеры, см | **Опт 1** | Опт > | **МРЦ≥** | | **F9120** | 120\*85\*218 | **20680** | догов | **23300** | | **F9015** | 150\*85\*218 | **23980** | догов | **26300** | | **F9017** | 170\*85\*218 | **25080** | догов | **27800** |     Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: каленые травмобезопасные (толщина): 5мм  Центральная панель: алюминий  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Подголовник ''люкс'' (у моделей F9015 и F9017)  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | * декоративная точечная подсветка в крыше - 24 шт * декоративная подсветка на панели управления - 15 шт * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * ручной душ - ∅ 90mm * fm - радио * вентилятор * пульт управления (на центр.панели) * телефонная связь (прием звонка) * смеситель * полка * зеркало * г/массажные форсунки (на централ. панели) = 4+4шт * г/массажные форсунки (в поддоне для ног) = 2шт * излив для набора воды в поддон (находится в поддоне) * поддон высокий - 540мм (c сифоном) * задние стенки: черное стекло * боковые стекла и двери: тонированное стекло | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Модель | Размеры, см | **Опт 1** | Опт > | **МРЦ≥** | | **R6802 M\W\G** | 120\*120\*218 | **24200** | догов | **26500** | | **R6803 M\W\G** | 130\*130\*218 | **25300** | догов | **28000** | | **R6805 M\W\G** | 150\*150\*218 | **27500** | догов | **30500** |     **M** - задние стекла зеркальные, передние матовые  **W** - задние стекла белые, передние матовые  **G** - задние стекла черные, передние тонированные сер/син    Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: травмобезопасные каленые (толщина) - 5мм  Центральная панель: тонированное стекло  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | | * декоративная точечная подсветка в крыше - 24 шт * на панели управления – 1шт хромо/т ''цветная фара'' * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * ручной душ - ∅ 90mm * fm – радио, вентилятор, полки * пульт управления (на центр.панели) * телефонная связь (прием звонка) * смеситель * полка и зеркало * г/массажные форсунок (на центральной панели) - 6шт * г/м массаж для ступней ног (находится в поддоне) * поддон высокий - 530мм (с сифоном) * излив для набора воды в поддон (находится в поддоне) * задние стенки: черное стекло * боковые стенки и двери: тонированное стекло | | |
| **G:\Users\Admin\Documents\Все новое (от 01.03.13)\Фото сайт Aquaform\кабины, уголки Fresh\C901M.JPG** | Модель | | Размер, см | **Опт 1** | Опт > | **МРЦ≥** | * декоративная подсветка в крыше – «цветная фара» * декоративная подсветка на центр.панели * верхний “тропический” душ - ∅ 245mm * fm - радио * телефонная связь (прием звонка) * вентилятор * смеситель * ручной душ - ∅ 90mm * 3 гидромассажные форсунки (на центр.панели) * массаж ступней ног (находиться в поддоне) * поддон высокий - 450мм (с сифоном) * задние стенки: черное стекло   боковые стенки и двери: тонированное с | | |
| **C901 W** | | 90\*90\*218 | **14080** | догов | **15800** |
| **C901 G** | | 90\*90\*218 | **14080** | догов | **15800** |
| **C901 M** | | 90\*90\*218 | **14850** | догов | **16800** |
| C901W:Кабина с белыми задними стенками  C901M: Кабина с тонированными задними стенками  Поддон: белый ABS/PMMA (на м/каркасе)  Стекла: каленые травмобезопасные (толщина): 5мм  Центральная панель: тонированное стекло  Стойки и дуги: алюминиевый профиль  Все для подключения кабины - в комплекте | | | | | |